Métricas de paisaje de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen

Ivan Camilo Rodriguez Gonzalez1, Alba Luz González Pinto2, Sistema de Información y Datos de Investigaciones Científicas2

1 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Avenida Calle 63 No. 68-95, Bogotá, D.C., Colombia; 2 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Avenida Calle 63 No. 68-95, Bogotá, D.C., Colombia

Autor(es) de contacto: Ivan Camilo Rodriguez Gonzalez (icrodriguez@jbb.gov.co), Ivan Camilo Rodriguez Gonzalez (icrodriguez.86@gmail.com)

Recibido {Fecha}; Revisado {Fecha}; Aceptado {Fecha}; Publicado {Fecha}

Referencia: Combinación de autores, año de publicación del artículo de datos (en paréntesis), Titulo, Nombre de la Revista, Volumen, Número de edición (en paréntesis), y doi del artículo de datos.

<b>¿Cómo citar este recurso?</b>

Rodriguez Gonzalez I C (2021): Métricas de paisaje de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. v1. Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis". Dataset/Environmental. http://catalogador.jbb.gov.co:8090/app/resource?r=003_am_sc_2021027

Resumen

La información relacionada está enmarcada en el contrato de prestación de servicios número 369-2021, cuyo objetivo es la realización de actividades con énfasis en dinámicas, mecanismos o procesos ecológicos a nivel de paisaje desarrollados por la línea de restauración ecológica, en el distrito capital y la región. Para tal fin, se planteó la investigación titulada “ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE EN LA RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN Y HUMEDAL LA CONEJERA” en un periodo de tiempo de 2001 a 2021, en la cual se calcularon métricas de paisaje, con la extensión para ArcGis 10.8, Patch Analyst 5.2. Para el análisis de la zona se utilizaron las siguientes métricas: Mean Shape Index (MSI), Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension (AWMPFD), Total Edge (TE), Edge Density (ED), Mean Patch Edge (MPE), Mean Patch Size (MPS), Number of Patches (NumP), Class Area (CA). Estos datos sirvieron de variables explicativa para entender los cambios temporales en el paisaje. Hasta la fecha se entrega un conjunto de datos que cuenta con un total de 40 registros correspondientes a cada unidad de paisaje, para cada una de las métricas calculadas.

Palabras clave: Bosque las Mercedes, dinámicas de cambio, Humedal La Conejera, matriz, métricas de paisaje, Environmental

Descripción general

Propósito: Analizar las dinámicas de transformación del paisaje en la reserva Thomas van der Hammen y Humedal La Conejera, en el periodo 2001 a 2021.
Additional information: Restauración Ecológica

Detalles del proyecto

Título del proyecto: Proyecto de Inversión 7679: Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá
Personas asociadas: Claudia Alexandra Pinzón Osorio
Fuentes de financiación: Proyecto de inversión 7679, Contrato No. 369-2021
Descripción/descriptor del área de estudio: Distrito Capital
Descripción del diseño: Objetivo general: Aumentar la capacidad institucional para la gestión del conocimiento en conservación, restauración y uso sostenible de la flora en áreas de la estructura ecológica y de interés ambiental en la ciudad región. 1. Generar conocimiento acerca de la representatividad, funcionamiento y dinámicas que inciden en los cambios y estado de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos en áreas estratégicas de importancia ambiental. 2. Desarrollar procesos de investigación en restauración ecológica de los efectos de los disturbios naturales y antrópicos sobre la composición, estructura y función de los ecosistemas de Bogotá 3. Desarrollar investigaciones asociado al uso de las especies vegetales nativas que permita un aprovechamiento ambientalmente sustentable a través de una estrategia con base técnico-científica. 4. Desarrollar una estrategia institucional que permita cumplir con los requisitos para que el Jardín Botánico sea acreditado como centro de investigación para la conservación y los ecosistemas de la ciudad región.

Datos publicados a través de GBIF: http://catalogador.jbb.gov.co:8090/app/resource?r=003_am_sc_2021027

Cobertura taxonómica

Cobertura geográfica

Cobertura geográfica general: Colombia, Bogotá D.C., Localidad de Suba, Reserva Forestal Thomas van der Hammen, Bosque Las Mercedes y Humedal La Conejera
Coordenadas: 4°45'48.77''N y 4°45'48.77''N Latitud; 74°6'23.13''W y 74°6'23.13''W Longitud 

Cobertura temporal: October 25, 2001

Métodos

Descripción de la metodología paso a paso: 
- . 	Descripción de la metodología paso a paso:

1. Búsqueda y descarga de imágenes satelitales: a partir de la grilla Landsat se ubicó el área de estudio, la cual correspondió al 8-57. Posteriormente, desde el portal USGS se verificó la disponibilidad de imágenes, aplicando los filtros de tiempo y localización. Se decidió trabajar con imágenes Landsat 7 ya que tienen imágenes desde el 20 de febrero de 2000 al 13 de febrero de 2021, por lo que aplica al periodo de este estudio.
- . 	2. Pansharp: se decidió utilizar el complemento SCP de QGIS ya que es un software libre. El Pansharpening es una técnica de preprocesamiento de imágenes de satélite que consiste en fusionar las propiedades espaciales de la banda pancromática, en este caso del sensor Landsat 7 ETM+ (pixel de 15 m de tamaño con ancho de banda en el espectro en el rango visible), con las potencialidades multiespectrales de sus 6 bandas de 30m de pixel (3 visibles y 1 infrarroja cercana y 2 infrarrojas de onda corta).

- . 	3. Corrección atmosférica: debido al nivel de ruido en la información que tienen las imágenes satelitales descargadas en bruto, producto de la interferencia de la atmósfera con las ondas electromagnéticas emitidas por la superficie terrestre captadas por el sensor y de los distintos ángulos de incidencia de la energía solar en la tierra (IDEAM, 2011), es necesario aplicar este procedimiento de mejora radiométrica mediante la conversión de los niveles digitales originales (16 bits) a niveles de reflectancia (32R) en cada banda gracias a la integración de la información de lo metadatos. 
- . 	4. Elaboración de mosaicos: el procedimiento consistió en completar los gaps con la información espectral de otra imagen satelital de un periodo similar. Para este proceso se probaron dos métodos, Easi Modelling y Stack Raster; el primero permite una mejor definición y detalle en términos visuales, por lo que es ideal para interpretación manual de coberturas, mientras que la segunda permite una mejor compilación de la información espectral, por lo que se recomienda para clasificación supervisada.
- . 	5. Clasificación de coberturas: para la caracterización de coberturas se utilizaron las imágenes y mosaicos de cada uno de los 3 periodos, imágenes de apoyo de Google Earth y los polígonos de intervención del bosque Las Mercedes. La nominación de cada cobertura se realizó conforme a la metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia.
- . 	6. Métricas de paisaje: se calcularon métricas a nivel de paisaje, clase y fragmento, con la extensión para ArcGis 10.8, Patch Analyst 5.2 (Rempel y Carr, 2003). Para el análisis de la zona se utilizaron las siguientes métricas: Mean Shape Index (MSI), Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension (AWMPFD), Total Edge (TE), Edge Density (ED), Mean Patch Edge (MPE), Mean Patch Size (MPS), Number of Patches (NumP), Class Area (CA).
Descripción del área de muestreo: El estudio se desarrollará en un área de 885,59 ha que comprende la zona del Humedal La Conejera y la porción sur de la Reserva Thomas van Der Hammen. La zona se enmarca en elementos de la estructura ecológica principal urbana del distrito capital como lo son: la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA) del río Bogotá y el parque ecológico distrital “Humedal La Conejera”.
Descripción del muestreo: Caracterización de las unidades de paisaje en la Reserva Thomas van der Hammen, conforme a la metodología Corine Land Cover ajustada para Colombia, a partir de imágenes de satélite Landsat 7 de tres periodos (2001, 2009 y 2021).
Descripción del control de calidad: Se realizó una revisión topológica con el fin de detectar incongruencias geométricas entre los polígonos de las coberturas de cada periodo. Para este procedimiento fue necesario generar una Geodatabase y Feature Dataset para importar las capas de coberturas y luego realizar la revisión topológica basada en 2 reglas, la primera consistió en identificar superposiciones de los polígonos “Must Not Overlap” y la segunda se refiere a identificar los vacíos entre polígonos “Must Not Have Gaps”. El proceso confirmo que no existen incoherencias topológicas basadas en estas dos reglas.

Idioma de los metadatos: Spanish
Fecha de creación de los metadatos: 2021-12-10
Nivel de jerarquía: Dataset